**【招标公告】医院采购双院区安防系统新增、维修服务项目**

**一、项目名称**：天津市滨海新区中医医院采购双院区安防系统新增、维修服务项目

**二、项目预算：**4.8万元

**三、供应商资质要求**

1.投标人须提供营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书复印件加盖公章；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：

（1）提供2023年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告扫描件（应包括完整的审计报告和财务报表）；

（2）提交响应文件截止日期前近3个月内银行出具的资信证明；

注：（1）、（2）选其一。

3.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

须提供本年度至少1个月的依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料复印件并加盖公章；

4.提交响应文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提交响应文件截止日前成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）并加盖公章。

5.供应商须由法定代表人或其授权的委托代理人参加磋商。供应商若为法定代表人参加磋商，需提供法定代表人资格证明书（须加盖投标单位公章）；供应商若为供应商代表参加磋商，须提供法定代表人授权书（须由法定代表人签字或盖章）和供应商代表身份证原件。

6.本项目不接受联合体磋商，不允许分包、转包。

7.拟派服务人员至少具有《中华人民共和国特种作业操作证》（低压电工作业及高处作业）

**四、投标截止时间、投标地址及报名要求**

1.公示时间：2024年7月26日至2024年7月31日

2.**投标截止日期**：2024年8月2日17点前（过期将视为自动放弃此次投标）

3.公告发布平台：医院官网、医院招标采购微信公众号、院内公示栏

4.投标地址：天津市滨海新区柳州东道292号住院部三楼绩效考核办-采购；

联系电话：022-60837877 联系人：张老师

5.**投标文件要求:投标文件要求正副本各一份，资质文件开标前审核（详见附件1：供应商及产品资质审查内容要求），要求与技术标、商务标分开密封，在密封处加盖单位公章，并留投标人联系方式，以便通知开标时间。**

**6.报名要求：**请参加投标的供应商将资质文件材料（盖章PDF版扫描件）在投标截止日期前通过邮箱发送至bhxqzyyycgb@163.com进行报名，邮件内附上联系电话，并电话确认院方已收到。

**五、招标方式：**院内招标。

**六、开标时间及地点**：电话或邮件另行通知。

**七、评标办法**：综合评分法。

**八、监督电话**：60837861

**九、本招标文件的最终解释权归天津市滨海新区中医医院**。

**注：招标需求请您关注医院官网：http://www.bhxqzyyy.com/首页中 “公告通知”专栏查找该项目招标文件下载，项目需求。**

天津市滨海新区中医医院

 2024年7月26日

**项目需求**

**一、项目概况**

为确保我院安防系统设施的正常运行，根据临床科室及双院区监控摄像机和门禁设备情况，现采购我院杭州道及北塘院区门禁及监控设备设施维修、新增设备及安装服务。明细如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 品名 | 参数 | 单位 | 数量 |
| 北塘院区 | 儿科新增监控摄像 | 监控摄像机 | 支持2560\*1440@30fps实时帧率，图像更流畅；支持走廊模式、透雾，并具有多种白平衡模式；支持onvif、ISAPI、GB/T28181协议支持人脸抓拍支持五码流技术，双路高清，支持同时20路取流；支持10M/100M自适应网口；内置拾音器，支持外接拾音器，远距离拾音；红外补光，人脸抓拍10m，普通监控50m | 台 | 6 |
| 拾音器 | 外置拾音器，高灵敏度全指向性振膜电容咪头拾音范围4~50平米；专业音频处理器；内置雷击保护与静电保护； | 台 | 2 |
| POE交换机 | 6个POE+网口，支持IEEE802.3af/at协议；2个POE++网口，支持IEEE802.3BT协议，超远距离传输；6KV防雷，8KV防静电，工作温度：-40~70℃；整机供电功率：≥120W； | 台 | 1 |
| 门诊、门诊大厅摄像头维修 | 超广角摄像机 | ≥600像素，≥2.8mm双镜头拼接，支持POE供电，支持背光补偿、强光抑制、宽动态，内置麦克风、扬声器，含原装吊装支架 | 台 | 2 |
| B楼门诊南门门禁维修 | 网络门禁控制器 | CPU：32位ARM9微处理器；操作系统：Linux；存贮容量：32Mbyte(可扩展1G Mbyte) ； 卡片存贮量：≥10万；脱机信息量：≥50万条；数据保存：FLASH保存数据，掉电不丢失；通讯接口：10/100MB以太网(RJ45)/ RS-485内置读卡器接口：2×Wiegand26/34/58、4×RS-485；内置输入接口(TTL)： 2×开门按钮；2×门磁；2×破玻；1×消防联动；2×紧急开门；2×辅助；1×防拆报警；内置输出接口(继电器)： 2×开门； 2×报警；抗静电干扰：15KV；工作温度：-10℃-+70℃； | 台 | 3 |
| 门禁电控箱改造 | 室内配电箱 | 室内壁挂箱，内置漏电保护器、断路器，壁挂箱含挂锁 | 套 | 8 |
| 室外监控电控箱挂锁 | 防水挂锁 | 室外防水挂锁，含锁鼻 | 套 | 68 |
| 住院部东侧报警线路维修 | 总线制网络报警主机 | 8个板载总线制有线防区，4个板载触发器输出，支持警号输出、键盘电源、辅助电源反接防护和过流保护，支持综合安防平台接入 | 台 | 1 |
| 杭州道院区监控室功能整合升级 | 平台建设 | 综合平台一体机 | 国产CPU8核：≥2.5GHz，≥8G内存，可扩展至32G，内置≥256G SSD，预装正版win10操作系统，预装平台管理软件，功能包括：内嵌硬件加密狗，双千兆网口，支持HDMI\DP输出，1路MIC in，1路line out ，4个USB3.0+2个 USB2.0接口 | 台 | 2 |
| 核磁监控引入 | 网线 | 国标六类室外屏蔽网线，无氧铜，0.56mm线径，含穿线管 | 米 | 80 |
| 行政楼监控引入 | 室内光纤皮纤 | 室内光纤皮纤，单模，双钢丝，含接头盒及光纤热熔接 | 米 | 40 |
| 摄像机模拟信号升级数字信号 | 监控摄像机 | 支持2560\*1440@30fps实时帧率，图像更流畅；支持走廊模式、透雾，并具有多种白平衡模式；支持onvif、ISAPI、GB/T28181协议支持人脸抓拍支持五码流技术，双路高清，支持同时20路取流；支持10M/100M自适应网口；内置拾音器，支持外接拾音器，远距离拾音；红外补光，人脸抓拍10m，普通监控50m | 台 | 1 |
| 室外监控云台摄像头维修 | 原摄像头图像变色 | 1、具有不低于200万像素CMOS传感器。2、最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx。（公安部检验报告证明）3、需支持双码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，子码流704x576@25fps4、红外补光距离不小于60米。5、焦距: 2.7~13.5 mm 6、防护等级：不低于IP67，IK107、音频: 不少于1路输入，1路输出8、报警: 不少于1路输入，1路输出9、电源输出: 支持DC12 V，100 mA，用于拾音器供电10、供电方式: DC：12 V ± 20%，PoE | 台 | 1 |
| 职工通道门禁维修 | 门禁暗装电插锁 | 低温、两线制暗装电插锁，落锁延时0/3/6秒可调，铝合金锁体，铸钢锁舌，带LED指示灯，亮上锁、灯灭开锁 | 套 | 2 |
| 门禁专用电源 | 12V门禁专用电源，输出电流3~5A，功率最大50W，门锁控制延时0~15S范围可调，NO\NC门锁控制输出各1路，输出端采用PPTC系统保护，延长使用寿命 | 台 | 1 |
| 两院区共用材料 | 电源线 | 国标电源线RVV2\*2.5 | 米 | 20 |
| 网线 | 国标六类网线，无氧铜，0.56mm线径 | 米 | 400 |
| PVC工业线槽 | 聚氯乙烯材质，灰色，绝缘阻燃、抗老化 | 米 | 20 |
| 备件库存 | 门禁专用电源 | 12V门禁专用电源，输出电流3~5A，功率最大50W，门锁控制延时0~15S范围可调，NO\NC门锁控制输出各1路，输出端采用PPTC系统保护，延长使用寿命 | 台 | 2 |
| 门禁一体机 | IC卡门禁一体机，兼容北塘院区现用门禁卡，读卡距离1~6cm；存储容量4000用户卡；开门方式：刷卡/密码/刷卡+密码；金属防水按键；WG信号输入输出 | 台 | 1 |
| 门禁电插锁 | 低温四线制明装电插锁，落锁延时0/3/6秒可调，铝合金锁体，铸钢锁舌，带LED指示灯，亮上锁、灯灭开锁 | 套 | 2 |
| 单门电吸锁 | 280KG二线制磁力锁，电源12VDC，内置反向电流保护，铝合金锁体，LED指示灯，灯亮上锁、灯灭开锁 | 套 | 2 |
| 单门电吸锁 | 单门五线制单门磁力锁，280kg吸力，可匹配披克品牌控制器，LED指示灯红灯开锁、绿灯上锁 | 套 | 5 |
| 双门电吸锁 | 双门五线制单门磁力锁，280kg吸力，可匹配披克品牌控制器，LED指示灯红灯开锁、绿灯上锁 | 套 | 2 |
| 普密门禁读卡器 | a) 读卡器支持 125KHz：EM ；13.56MHz：Mifare1（ISO14443A）b) 读卡器具有防撬报警开关；c) 读卡器设备应具备：MA认证；d) 读卡机具有免接触式识别、稳定可靠、使用寿命长及防水、防尘、抗静电干扰，适应各种恶劣环境特点。读卡机外形和颜色多种多样，美观大方，根据装修风格协调来选用；e) 抗静电干扰：±15KV；f) 感应时间：　＜0.2S；g) 工作温度：　－10°－＋70°； | 套 | 1 |
| 半球型摄像机 | 200万像素，30米红外夜视，半球型外观，支持H.265编码,内置拾音器，支持POE供电，支持背光补偿功能 | 台 | 2 |
| 筒形摄像机 | 400万像素，50米红外夜视，筒形外观，IP67级防水标准，支持H.265编码,内置拾音器，支持POE供电，支持背光补偿功能，含壁装支架 | 台 | 2 |
| 合计 |

**二、项目预算：**

4.8万元（人民币）。

**三、资质要求：**

1、营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书扫描件或复印件并加盖公章。

2、财务状况报告等相关材料：提供2023年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告扫描件（应包括完整的审计报告和财务报表）或提交响应文件截止日期前近3个月内银行出具的资信证明复印件并加盖公章。

3、本年度至少1个月的依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料扫描件或复印件并加盖公章。

4、提交响应文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提交响应文件截止日前成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）并加盖公章。

5、拟派服务人员至少具有《中华人民共和国特种作业操作证》（低压电工作业及高处作业）。

6、本项目不接受联合体，不允许分包、转包。

**四、服务要求：**

1、供应商提供商品必须与医院现有设备（管理平台）相兼容，且不影响现有系统使用。

2、质保期≥1年。质保期内免费维修，维修时效要求：接到一般故障到达现场后2小时内抢修完毕。

**五、付款及考核**

1、付款时间及付款方式

项目付款方式为分期付款，安装维修验收合格后付款90%，质保期后无质量问题付尾款10%。运行正常后凭供应商开具的发票支付维修服务费，采用电汇方式。

2、由采购人对安装及维修服务质量进行验收，验收合格方可付款。

 **六、商务要求**

1、报价以人民币填列。

2、供应商所报价格为最优惠总价格，包括一切费用。

3、进行商务报价时不能超过采购预算，否则视为无效标。

|  |
| --- |
| **评 分 表** |
| **一、商务标评分标准：（满分40分）** |
| 报价完整且最低得分为40分；报价部分评分分值计算方法为：有效投标报价得分（保留小数点后两位）：A=40\*L/B ；A：得分； B：有效投标报价；L：有效最低投标报价。 |
| 二、技术标评分标准：（60分） |
| 序号 | 评分项目 | 满分 | 评分标准 |
| **（一）客观分（45分）** |
| 1 | 供应商能力评价 | 15 | 供应商自2021年1月1日（合同签订时间）至提交响应文件截止时间前完成过的或正在实施的与本项目类似的业绩，类似项目业绩须提供有效的相关证明资料，要求如下：①在业绩一览表中每提供一项业绩得2分，最高得6分。②在上述基础上每提供一份证明材料得3分，最高得9分。证明材料要求如下：合同复印件，包括合同金额、双方名称及盖章、服务内容。注：提供的证明材料均不得遮挡涂黑，否则不予认定加分。 |
| 2 | 需求条款响应评价 | 30 | 项目需求书中需求条款完全符合项目需求书要求无偏离的，得30分，需求条款每有1项负偏离的且经磋商小组认定为非重大偏离的，每项减3分，最低得0分，响应文件中须明确标注偏离项。 |
| （二）主观分（15分） |
| 3 | 针对本项目的总体服务方案 | 5 | 针对本项目的服务方案完全满足文件要求，内容完整有序、突出重点，方案周全到位，技术支持环节完善，具备可实施性：5分；针对本项目的服务方案基本满足竞争性磋商文件要求，内容比较完整、突出重点，方案比较到位，技术支持环节较完善，可实施性较强：4分；针对本项目的服务方案基本满足竞争性磋商文件要求，方案内容简单，未突出重点，技术支持环节一般，可实施性一般：3分；其他：1分。 |
| 4 | 配送方案评价 | 5 | 配送方案优秀，可完全落地实施，完全考虑用户实际需要，得5分；配送方案良好，可以较好地考虑用户需求，得4分；配送方案一般，基本满足用户基本需要，得3分；其他：1分； |
| 5 | 售后服务方案评价 | 5 | 售后服务方案应包括供应商服务承诺、服务方案、服务人员配置等。供应商具有系统的服务体系，售后服务方案完整，满足采购人的各项时限要求，后期服务针对本项目有专项售后人员：5分；供应商具备服务系统，售后服务方案较完整，满足采购人的各项时限要求，后期服务组织无针对性：4分；供应商具备服务体系，满足采购人的各项维护时限要求，后期服务组织无针对性：3分；其他：1分。 |

**附件1**

**一、供应商能力资质审查内容要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **资质文件审查内容** | **资质文件提供材料** |
| 1 | 营业执照副本或事业单位法人证书或民办非企业单位登记证书或社会团体法人登记证书或基金会法人登记证书。 | 提供扫描件或复印件并加盖公章 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：须提供2023年度经第三方会计师事务所审计的企业财务报告；或提交响应文件截止日前近3个月内银行出具的资信证明。 | 提供扫描件或复印件并加盖公章 |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录:本年度至少1个月的依法缴纳税收和社会保险费的相关证明材料。 | 提供扫描件或复印件并加盖公章 |
| 4 | 提交响应文件截止日前3年在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（提交响应文件截止日前成立不足3年的供应商可提供自成立以来无重大违法记录的书面声明）。 | 提供声明函并加盖公章 |
| 5 | 供应商须由法定代表人或其授权的委托代理人参加磋商。供应商若为法定代表人参加磋商，须提供法定代表人资格证明书及身份证明原件或加盖公章的复印件（如身份证、护照、驾驶证等）；供应商若为被授权的委托代理人参加磋商，须提供法定代表人资格证明书、法人代表授权书（须由法定代表人签字或盖章）和被授权人身份证明原件或加盖公章的复印件（如身份证、护照、驾驶证等）。 | 提供相关证件复印件并加盖公章 |
| 6 | 拟派服务人员至少具有《中华人民共和国特种作业操作证》（低压电工作业及高处作业） | 提供相关证件复印件并加盖公章 |
| 7 | 本项目不接受联合体参加磋商，不允许分包、转包。 | 提供《非联合体磋商声明函》并加盖公章。 |

**附件2**

**法定代表人授权书**

致：天津市滨海新区中医医院

我单位 （单位名称） 授权（人员姓名） （身份证号码： ，**本月/上月社保缴纳单位**(本月尚未缴纳社保的，则填写上月社保缴纳单位)**：** ，联系电话： ）作为授权代表，以我单位的名义参加 项目的采购活动，并代表我单位全权办理上述项目的磋商、响应文件澄清、说明或者更正等一切具体事务和签署相关文件。

我单位对授权代表的签名事项负全部责任。

**我单位对填写的上述授权代表的社保缴纳单位信息的真实性负责，如有不实，愿承担相应的责任。**

本授权书至磋商有效期结束前始终有效。

授权代表无转委托权，特此委托。

供应商名称（公章）：

法定代表人（签字或名章）：

日期：

|  |  |
| --- | --- |
| 授权代表身份证正面 | 授权代表身份证背面 |

**注：不同供应商的授权代表的社保由同一单位缴纳的，其投标无效**

**附件3**

**无重大违法记录声明书**

致：天津市滨海新区中医医院

我公司参与 项目磋商，现郑重声明：

我方参加本次磋商活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

供应商名称（盖章）：

日期：

**附件4**

**非联合体磋商声明函**

我单位承诺此次响应属于非联合体参加磋商，中标后不分包、转包,本公司对声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明。

供应商名称（盖章）：

日期：

**附件5**

**技术要求点对点应答表**

项目名称：医院采购双院区安防系统新增、维修服务项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 技术要求 | 响应应答 | 偏离说明 | 技术支撑材料页码 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的响应文件将视为虚假材料。

2. 技术要求指招标文件中规定的具体要求。

3. 响应应答指供应商的实际情况。

4. 偏离说明指技术要求与响应应答之间的不同之处。

5. 如有技术支撑材料，请在“技术支撑材料页码”中填写页码，未填写视为无技术支撑材料。

供应商授权代表签字：

日期：

供应商名称（公章）：

**附件6**

**商务要求点对点应答表**

项目名称：医院采购双院区安防系统新增、维修服务项目

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商务要求 | 响应应答 | 偏离说明 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

注：

1. 不如实填写偏离情况的响应文件将视为虚假材料。

2. 商务要求指招标文件中规定的具体要求。

3. 响应应答指供应商的实际情况。

4. 偏离说明指商务要求与响应应答之间的不同之处。

供应商授权代表签字：

日期：

供应商名称（公章）：

**附件7**

**项目分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 货物/维修服务名称 | 数量 | 单价 | 总价 | 其他（包含但不仅限于质保期等内容） |
| 医院采购双院区安防系统新增、维修服务项目 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

供应商授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：

供应商名称（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**项目报价汇总表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 总报价（元） | 其他（包含但不仅限于质保期等内容） |
| 医院采购双院区安防系统新增、维修服务项目 | 大写：小写： |  |

供应商授权代表签字：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

日期：

供应商名称（公章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_