# 项目需求书

****一、本院拟购置医疗设备医用创口冲洗机一台，预算价格7万元/台****

****二、售后服务****

售后三年质保期。

****三、技术参数要求****

1、具有清水冲洗及清水冲洗加热功能。冲洗出水温度调节功能（20-38℃），具备温度预警及漏电安全保护功能。

2、具有自动交替冲洗和消毒功能，冲洗压力可调。

3、具有冲洗参数记录打印功能。

4、冲洗流量调节范围400ml/min-1000ml/min。

5、冲洗出水温度调节功能（20-38℃），具备温度预警及漏电安全保护功能。

★6、配套伤口冲洗池（≥110×80×50cm，配置高低冲洗池）。

1. 冲洗头具有防喷溅功能。
2. ****服务要求****

1.质保期：供应商对所响应产品提供3年的免费上门保修，质保期自验收合格之日起计算。保修期内免费更换零配件，7×24小时技术响应，12小时内维修工程师到达维修现场。24小时内解决问题，如解决不了，须提供技术指标不低于原产品的备机供采购人免费使用。

2.供应商需提供：（1）响应产品详细的配置清单，包括产品名称、品牌、规格型号、数量等；（2）原厂标准的易耗品、消耗材料价格清单及折扣，质保期后设备维修的价格清单及折扣；（3）主要零配件价格清单，并承诺在采 用，并指定专人（或专门机构）提供现场技术培训，其费用包含在磋商报价中。

3.采购人有权委托第三方检验机构对成交供应商提供的设备质量和功能进行检验和验收，检验中若发现虚假应标的行为将予以无效成交处理并保留对成交供应商追究相关责任的权利，检验和验收费用由成交供应商负责，特殊情况以合同为准。

4.由于设备的质量和安全问题造成的损失和人员伤亡事故由成交供应商负责赔偿，相关的损失及责任均由成交供应商自行承担。

5.在任何时候，成交供应商均不能免除因设备本身的缺陷所应付的责任。成交供应商有义务对所提供的货物实行终身维护和对设备进行定期的检测与维护。

6.未经采购人同意，成交供应商不得转让合同、转包或分包。

7.所响应产品涉及商品包装或快递包装的，按照《财政部办公厅、生态环境部办公厅、国家邮政局办公室关于印发<商品包装政府采购需求标准（试行）>、<快递包装政府采购需求标准（试行）>的通知》（财办库〔2020〕123号）要求执行。

8.供应商须整包进行磋商，不得拆包分项响应。

★9.供应商须在响应文件中提供所响应产品由生产厂家出具的授权书，如多级代理须提供由生产厂家至供应商的完整授权资料。

****五、交货要求****

1.交货时间：自合同签订之日起30日内安装调试完成并验收合格（特殊情况以合同为准）

2.交货地点：天津市滨海新区中医医院

3.特别要求：除主体设备外，还须包括生产厂家的完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册、配套的辅助设备、技术资料（包括操作手册、使用指南、维修指南或服务手册等）、设备使用所必需的备品备件，负责运输、安装并提供相应的技术服务与质量保证。

****六、付款方式****

货到现场安装调试完毕，验收合格后15个工作日内支付合同总价款的90%，自验收之日起1年后15个工作日内支付合同总额的10%（特殊情况以合同为准）。

注：加注“★”号条款为实质性条款，不得出现负偏离，发生负偏离即做无效响应处理。